**Datenblatt**

**Gummi-Anschlussleitung 60379**

4,5m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5, schwarz

1te Seite: Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44

2te Seite: ca. 40mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Ölbeständig und abriebfest, mechanisch hoch belastbar. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und landwirtschaftlichen Betrieben. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im


Nutzwasser. Dauerhaft im Freien verwendbar



**4,5m schwere Gummischlauchleitung**

**H07RN-F 3G1,5 schwarz**

**Zur Verwendung im Freien. Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich

  **IP44**

**Technische Daten:**

230 V~ / 16 A / max. 3.500W

Temperaturbereich: -25 bis +60°C

Außendurchmesser: 9,2-11,9 mm

Gewicht: ca. 0,75 Kg

EAN: 4011160603792

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2